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	Stand: 06 / 2026

	Objekt-Nr.:
	XXXX



	Allgemeine Gebäudedaten

	Objekt-Nr.:
	XXXX

	Bezeichnung, Firmenname:
	Stadt Arnsberg – Firma Mustermann 

	Straße, Hausnummer:
	Musterstraße 12

	Postleitzahl, Ort:
	12345 Arnsberg

	Telefon:
	XXXX XXXXX

	Anfahrtsadresse:
	Musterstraße, 12345 Arnsberg



	Nutzung

	städtischer Betriebshof



	Ansprechpartner im Einsatzfall

	Name (Funktion)
	Telefon dienstlich
	Telefon privat
	Mobiltelefon
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	Aufgestellt nach DIN 14095

	Stand Ersterstellung:
	X / 20XX

	Revisionsstand:
	X / 20XX – Rev. X 

	Nächste Prüfung am:
	X / 20XX



	Verteiler

	Auftraggeber:
	2 x Hinterlegung an der Information für die Feuerwehr
1 x PDF via E-Mail für Auftraggeber

	Feuerwehr:
	3 x Ausgabe auf wasser.- und reißfestem, synthetischem Papier (roter Ordner)
1 x PDF-Dateien via Mail




	1. Personalbestand, Nutzerzahl

	XX Mitarbeiter



	2. Regelbetriebszeiten bzw. Öffnungszeiten

	Montag bis Donnerstag:
	07:00 bis 17:00 Uhr

	Freitag:
	07:00 bis 14:00 Uhr



	3. Feuerwehr-Schlüsseldepot

	Lage: Am Hauptzufahrtsschranke mit Feuerwehrschließung - Klasse 1 



	4. Erstinformationsstelle

	Lage: Sozialgebäude Erdgeschoss



	5. Objektfunkanlagen (Gebäudefunkanlagen)

	nicht vorhanden



	6. Löschwasserversorgung

	Abhängige:
	

	Hydrant DN200:
	An der Musterstraße

	Unabhängige:

	nicht vorhanden
	



	7. Anlagen / Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung

	nicht vorhanden



	8. Anlagentechnischer Brandschutz

	Brandmeldeanlagen

	



	Ortsfeste Löscheinrichtungen

	EDV-Raum, Fuhrparkgebäude
	CO2-Löschanlage im EDV-Raum 

	vor Schreiner-Werkstatt,
	Absaugungs- und Filteranlage mit Wasser-Löschanlage ausgestattet, Löschventil im Schreiner-Werkstatt



	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

	Fuhrparkgebäude
	Automatische Auslösung im Brandfall
Manuelle Bedienstelle im EG (NRA im Hallendach)





	9. Hinweise zu Gefährdungspotentialen

	Druckgasbehälter

	Lager (EG)
	Druckluftbehälter
	2.000 l, 15 bar

	Reparaturhalle, Fuhrparkgebäude (EG)
	Acetylen
Sauerstoff
	1 Flasche x 35 kg, 19 bar
1 Flasche x 50 l, 200 bar

	Schlosser-Werkstatt, Werkstattgebäude (EG)
	Schweißschutzgas
Propan
	1 Flasche x 18 kg, 200 bar
4 Flasche x11 kg, 10 bar

	Schreiner-Werkstatt, Werkstattgebäude (OG)
	Druckluftbehälter
	270 l, 16 bar

	Lager, Werkstattgebäude (EG)
	Propan
	4 Flasche, 11 kg, 10 bar



	Sonstige Gefahrstoffe (fest, flüssig, gasförmig)

	Tankstelle im Hof
	Diesel (Tank unterirdisch)
	10.000 l

	Lager, Fuhrparkgebäude
	Diesel
	1000 l

	Öllager, Fuhrparkgebäude
	Schmieröle
	2600 l

	Untergeschoss, Sozialgebäude
	Werkzeug-Akkus und Ladegeräte
	-

	Batterie-Laderaum Fuhrparkgebäude
	Fahrzeug- und Werkzeug Akkus 
	-

	Sicherheitsdatenblätter sind hinterlegt



	10. Besondere Hinweise zur Energieversorgung

	Heizung

	Fuhrparkgebäude (EG)
	Gasheizung
	404 kW

	Werkstattgebäude (EG)
	Gasheizung
	97 kW



	Elektroversorgung

	Elektrohauptverteilung im Reparaturhalle, Fuhrparkgebäude (EG)

	Neben Fuhrparkgebäude
	Trafo
	1.000 kVA

	Photovoltaikanlage auf dem Dach des KFZ Carports
	Leistung: 40,20,66 kW
120 Solarmodule á 325 WP
Baujahr 2020
Photovoltaikanlage-Trennstelle im Büro Fuhrparkgebäude



	Wasserversorgung

	Wasserhaupthahn im Maler-Werkstatt



	Gasversorgung

	Gashaupthahn im Hausanschlussraum, Sozialgebäude (UG)
Gashaupthahn im Archiv, Fuhrparkgebäude (EG)
Gasschieber im Heizungsraum, Fuhrparkgebäude (EG) 
2 x Gasschieber im Heizungsraum und Maler-Werkstatt, Werkstattgebäude (EG)




	11. Technische Gebäudeausrüstung

	Aufzüge

	nicht vorhanden



	EDV-Anlage

	Werkstatt:
	EDV-Raum (EG), mit Löschanlage geschützt

	Sozialgebäude:
	Hausanschlussraum (UG)

	ACHTUNG: nicht mit Wasser löschen!



	Klima- und Lüftungsanlagen

	Absaugungs- und Filteranlage:
	Anlage mit Wasser-Löschanlage ausgestattet. 
Löschventil und Hauptschalter im Schreiner-Werkstatt



	12. Gebäudebeschreibung

	Sozialgebäude:

	Tragende Bauteile
	Stahlbeton, Mauerwerk

	Treppen
	Stahlbeton

	Decken
	Stahlbeton

	Dachkonstruktion und Dachaufbau
	Schrägdach-Holzkonstruktion mit Dachsteinen und grünes Dach

	

	Fuhrparkgebäude:

	Tragende Bauteile
	Stahl, Mauerwerk

	Treppen
	Stahl

	Decken
	Stahlbeton

	Dachkonstruktion und Dachaufbau
	Stahlkonstruktion, Trapezblech mit Wärmedämmung und PE-Folienabdichtung

	

	Werkstatt:

	Tragende Bauteile
	Stahl, Mauerwerk

	Treppen
	Stahl

	Decken
	Stahlbeton (Kompressorraum)
Holz (Schildlager)

	Dachkonstruktion und Dachaufbau
	Stahlkonstruktion, Trapezblech mit Wärmedämmung



	13. Sonstige Informationen

	




	14. Aktualisierungsliste

	Geänderte Seiten 
von – bis
	Stand der Änderung
	Freigabe BSD
	Ausgehändigt

	Ersterstellung
	05 / 2022 – Rev. 0
	
	

	Aktualisierung
	06 / 2026 – Rev. 1
	
	

	[bookmark: _GoBack]Prüfung ohne Änderung
	09 / 2028
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





